Informacija ruošiama.

Pamatai

Išorinis perimetras m

Ilgis po vidinėmis sienomis m

Betonas (juostiniams pamatams) m3

Hidroizoliacija m2

Termoizoliacija 100 mm m2

Pirmas aukštas

Išorinės laikančiosios sienos m2

Vidinės laikančiosios sienos m2

Vidinės pertvaros m2

Termoizoliacija 200 mm m2

Grindys

Plotas m2

Betonas m3

Termoizoliacija 100 mm m2

Medinė perdanga

Plotas m2

Mediena laikančiajai konstrukcijai m3

Termoizoliacija (200mm) m2

Stogas

Plotas m2

Mediena stogo konstrukcijai m3

Termoizoliacija (200+50 mm) m2